# Slot 3 Menu 1 Single Line Descriptions − Status and Configuration

Mode: Open‑Loop

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.01.001 | EtherCAT run indicator | Unknown State (0), Init (1), PreOp (2), Unknown State (3), SafeOp (4), Unknown State (5), SafeOp to Op (6), Unknown State (7), Op (8) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
3.01.002 | PDO Accesses per second | 0 to 65535 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.01.004 | Mapped parameter xx.000 | 0 to 65535 |  | RW | Num | ND | NC | PT |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |