Faun serwis program do konfigurowania przeliczników Faun a w szczególności:
- parametrów ogólnych pracy z przetwornikiem: stała impulsowania, przepływ nominalny
- tryb pracy: ciepłomierz lub ciepłomierz/chłodomierz lub chłodomierz wraz z ustawieniem progu mierzenia chłodu
- ustawienia jednostki pomiaru
- parametryzacja modułów komunikacyjnych (Mbus, ModBus, Radio WMBUs)
- ustawienia wejść impulsowych (wartość impulsu, stan początkowy, itp.)
- nieczułość pomiaru DT – od jakiej różnicy temperatur ma nastąpić liczenie energii (w zakresie 0,1oC do 3oC)
- ustawienia taryf naliczania
- ustawienia archiwum
 
Program nie służy do odczytów danych archiwalnych.
Program wymaga portu optycznego z USB (indeks produktu: 0923-410-011)
